**Hő generátor kiválasztás útmutató**

Fűtő teljesítmény kW……………………………………………………………………………….

Hőgenerátor függőleges, vagy vízszintes………………………………………………..

Hőgenerátor kültéri, vagy beltéri szerelés………………………………………………

Hőgenerátor panelek 20, vagy 40 mm…………………………………………………….

Hőgenerátor panel horganyzott, vagy porfestett…………………………………..

Kazán standard, vagy kondenzációs……………………………………………………….

Ventilátor levegő szállítás és megengedett statikus nyomás érték………..

Saválló anyagból hegesztett kazántest AISI 430 hőcserélő dob AISI 340L

vagy kazántest és hőcserélő dob AISI 441…………………………………………….

blokkégő 1 fokozatú 2 fokozatú vagy modulációs………………………………..